**CMAPAS ALERTA ANTE LAS INTENSAS LLUVIAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS**

* *En los últimos días se registran precipitaciones por aproximadamente 142.7 mm en zona centro*
* *El equipo de contingencia conformado por 95 personas unos de manera directa y otros son apoyo técnico administrativo.*

**Salamanca, Gto., 17 de agosto 2022.-** El Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, realiza mediante su equipo de contingencia por lluvias, rondines permanentes en la ciudad; el personal se desplaza a los 26 cárcamos para reforzar el control de los mismos, y vigilar su correcto funcionamiento además del trabajo a control remoto, mediante telemetría que realiza el organismo operador; con un equipo de 95 personas unos directamente en campo y otros como apoyo técnico administrativo.

Ulises Banda Coronado, Presidente del Consejo Directivo del CMAPAS, explicó que parte de las actividades que se llevan a cabo durante las contingencias son, rehabilitación de equipamiento de sistemas de control; mantenimiento a motores de transmisión en las colonias Las Reinas y Prados Verdes, y motores pluviales en Residencial , Obregón Norte, Constituyentes, Nova y Obregón Sur; limpieza de cárcamos y bocas de tormenta; mantenimiento de compuertas y válvulas; inspección de líneas sanitarias; limpieza de fosas de bombeo en cárcamos; fabricación de muros para la operación de válvulas pluviales; mantenimiento preventivo a válvulas, motores y bombas de cárcamos.

Es importante resaltar que nuestro punto de referencia para medir las precipitaciones diarias, es la Estación de Medición de Salamanca, y de manera precautoria seguimos los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional a través de la información que recibimos de la CONAGUA, explicó el Lic. Ulises Banda Coronado.

Explicó que CMAPAS realiza un control propio de la medición de lluvias, con la finalidad de prevenir y adelantarse –en la medida de lo posible- a cualquier contratiempo o contingencia; en donde el punto de alerta para cierre de los pasos a desnivel y puentes deprimidos es a 33-34mm en una hora de precipitación.

La primera lluvia de la temporada fue de únicamente 14 mm, sin embargo la ciudad lamentablemente presentó encharcamientos e inundaciones debido a la gran cantidad de basura en las calles, que taponearon alcantarillas y drenajes.

El pasado sábado 13 de agosto se registró mediante los pluviómetros del organismo y con apoyo de la Gerencia de Calidad del Agua, una precipitación de 60 mm/hr en la zona centro, lo que ocasionó que los pasos a desnivel permanecieran cerrados hasta las 4:00 am.

El domingo pasado se registró una precipitación de 26 mm por hora, mientras que el lunes se tuvieron que cerrar el desnivel Zaragoza y el túnel de la calle Pasajero debido a que se registraron 41-42 mm, y ayer martes se registró una precipitación de 13 mm por hora, todas estas medidas fueron tomadas en la zona centro de la ciudad.

Finalmente el Lic. Ulises Banda Coronado señaló que durante la temporada de lluvias el CMAPAS mantiene y ejecuta protocolos encaminados a garantizar la seguridad de la población contra los fenómenos meteorológicos, los cárcamos se mantienen siempre vacíos para que en cuanto se presenten las lluvias, se encuentren a su mínimo nivel y reciban las lluvias, con eficiencia y eficacia y resaltó la importancia de mantener las calles libres de basura para evitar encharcamientos e inundaciones.